[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=RODOS	8.0
cr=
opn=0	0	1	0	0	0	0	8											
prn=2	2	2	3	2	0	4
wbn=PLN	zł

[STRONA TYT]
na=Remont pokryć dachowych na budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie na zadaniach Zadanie  : Remont pokryć dachowych na budynkach internatu z kotłownią i pionem żywienia wraz z pracami towarzyszącymi.
mi=miejscowość
dt=data
ni=Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 76-009 Bonin
nb=Budynek internatu z kotłownią i pionem żywienia ZSCKR w Boninie- Zadanie nr 210Renowacja i remont pokrycia dachowego z papy - roboty ogólnobudowlane
ab=76-009 Bonin dz. 22/111
br=Ogólnobudowlana
p1s=Remonty pokryć dachowych z papy  1. Budynek internatu z kotłownią i pionem żywienia - dach betonowy kryty papą asfaltową o powierzchnia  m2 z miejscowymi niewielkimi spękaniami - Na  dachu należy wykonać całkowity demontaż istniejacego pokryci papowego, wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej na welonie z włókniny poliestrowej gr.minimum 5,2 mm i temperaturze spływu >100 C na podkładzie papy termozgrzewalnej wentylacyjne, wykonać obróbki z papy termozgrzewalnej kominów i ogniomurów. Na dachu należy zdemontować i ponownie zamontować instalację odgromową na podpórkach ruchomych z wykonaniem pomiiarów kontralnych po montazu.. Wysokość położenia dachu nad poziom terenu przyległego - od 4,0m  do 14,7 m  Wykonać  demontaz pasa nadrynnowego, wiatrownicy, rynny i rury spustowej, wykonanie nowego pasa nadrynnowego, wiatrownicy, rynny i rury spustowej  z blachy stalowej ocynkowanej, uzupełnienie pokrycia z papy nad pasem nadrynnowym, Wykonać obróbki z papy termozgrzewalnej kominów   Zdemontować stare i wykonać nowe  obróbki przyścienne pod  papę na połączeniu muru nadbudówki z dachem dolnycm
p3s=10Nr: 1/06/2025
cpv=45000000-7	Roboty budowlane

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Blacharze gr.II
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=247.45

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Blacharze gr.III
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=23.87

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Dekarze gr.II
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=876.37

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=24.89

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=130.11

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=4.8

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=3.42

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=4.22

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=1054.48

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=1556.96

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robotnik budowlany
jm=r-g	149
ce=0.00
il=60

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
jm=r-g	149
ce=0.00
il=41.47

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Zbrojarze gr.II
jm=r-g	149
ce=0.00
il=2.45

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Abizol P
id=2301309-033	2
jm=kg	033
ce=0.00
il=3004.63

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Blacha stalowa tytan-cynk  0,50-0,55mm
jm=kg	033
ce=0.00
il=718.61

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Blacha z cynku 0,60mm
id=1960466	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=53.01

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Blacha z tytan-cynku 0,60mm
jm=kg	033
ce=0.00
il=303.81

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm
id=1800101-020	3
jm=szt	020
ce=0.00
il=1016.06

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Cement murarski 15
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków
id=2774935	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=117.94

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Cena utylizacji papy
jm=t	034
ce=0.00
il=41.31

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Enclonit - klej pod blachę
jm=kg	033
ce=0.00
il=80.48

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Gaz propan, butan
id=1020100-033	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=906.62

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Gwoździe budowlane ocynkowane
jm=kg	033
ce=0.00
il=1.61

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kominek wentylacyjny
id=7211715	3
jm=szt	020
ce=0.00
il=37.56

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Koszt utylizacji gruzu
jm=m3	060
ce=0.00
il=1.4

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Koszt utylizacji złomu odpadowego
jm=t	034
ce=0.00
il=1.7

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna dkd podkładowa  MEMBRANA
jm=m2	050
ce=0.00
il=2084.46

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna dkd wentylacyjna
id=8592151	3
jm=m2	050
ce=0.00
il=2084.46

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia
id=8355936	3
jm=m2	050
ce=0.00
il=2371.51

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Piasek do zapraw
id=1602006-060	3
jm=m3	060
ce=0.00
il=0.62

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Płyty styropianowe PS-20 SE jednostronnie oklejone gr. min 20 cm Styropian Swisspor EPS 034 200 PARKING
jm=m2	050
ce=0.00
il=2065.68

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane   8mm
id=2093739	3
jm=m	040
ce=0.00
il=301.6

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm i większe
jm=t	034
ce=0.00
il=0.06

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Rury wywiewne żeliwne 100mm
id=6340702-020	3
jm=szt	020
ce=0.00
il=19

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
id=1200202-033	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=19

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Sznur konopny surowy
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Taśma ostrzegawcza
jm=m	040
ce=0.00
il=1260

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych tytan-cynk
jm=szt	020
ce=0.00
il=40.59

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Uchwyty do ryniwn tytan-cynk
jm=szt	020
ce=0.00
il=605.4

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
id=8231182	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=66.36

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Wsporniki dachowe
id=7602081-020	3
jm=szt	020
ce=0.00
il=468.64

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=2380807-060	3
jm=m3	060
ce=0.00
il=0.32

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M 2
id=2380803-060	3
jm=m3	060
ce=0.00
il=0.31

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna m.15
jm=m3	060
ce=0.00
il=1.06

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna m.50
jm=m3	060
ce=0.00
il=0.03

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Zaprawa wapienna m.4
jm=m3	060
ce=0.00
il=0.14

[RMS ZEST 63]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
jm=%
ce=0
il=0.00

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Betoniarka 150dm3
id=43211	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.86

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.29

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Nożyce do prętów
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.35

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.26

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=Rusztowanie ramowe
id=1689337	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=2.7

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=1.72

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=39811	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=2.32

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=91.44

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Środek transportowy
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=15.28

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Wyciąg
id=34413	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=17.67

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Zsyp budowlany do gruzu
id=4322931	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=2.7

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Żuraw
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.03

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Żuraw okienny do 0,5t
id=3912126	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.19

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny
jm=m-g	148
ce=0.00
il=5.43

[ELEMENT 1]
id=1
na=Roboty rozbiórkowe
nu=1.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=4
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0518-06				
na=Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych
jm=m2	050
ob=1877.894000
nu=1
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0	Dach Internat+ kotłownia+łącznik+ pion żywienia
wo=822.581	1	67.48*12.19	wysoki
wo=255.638	1	20.05*12.75	niski
wo=135.406	1	11.35*11.93	łącznik
wo=114.067	1	9.01*12.66	kotłownia
wo=550.204	1	12.66*43.46	pion żywienia

[RMS 10]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=5
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0518-07				
na=Rozbiórki następnej warstwy papy ponad pierwszą pokrycia dachowego na dachach betonowych
jm=m2	050
ob=1877.894000
nu=2
cj=0.00
krn=3

[RMS 10]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=6
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0535-08				
na=Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
jm=m2	050
ob=350.994000
nu=3
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=216.183	1	0.38*(67.48*2+20.05*2+52.47*2+12.66*2+11.35*2+12.66*9.01*2+12.75)	pas nadrynnowy
wo=17.104	1	0.35*(12.75+12.66+11.73*2)	obróbki przyścienne pod papęna połączeniach muru  z dachem dolnym
wo=100.64	1	0.4*(6.8*2+0.8*2)*11+0.4*(0.8*2+1.4*2)*4+0.4*(1.6*2+0.8*2)*7+0.4*(1.8*2+0.8*2)*1+0.4*(1.2*2+0.8*2)*7	obróbki przy kominach murowancych
wo=17.066	1	0.70*12.19*2	Internat

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=7
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0535-04				
na=Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
jm=m	040
ob=302.700000
nu=4
cj=0.00
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=302.7	1	67.48*2+20.05*2+11.35*2+52.47*2

[RMS 9]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=19
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0535-06				
na=Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
jm=m	040
ob=123
nu=5
cj=0.00
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	3.8*5+8.0*2*2+12.0*6

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=20
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0506-06				
na=Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku element pokrycia dachu - kosze rynnowe
jm=szt	020
ob=21
nu=6
cj=0.00
prn=2

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=22
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1138-03				
na=Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą
jm=szt	020
ob=89
nu=7
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	89

[RMS 4]
nz=0.12	0	0.1155
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=26
na=Zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą na czas remontu w dwóch rzędach
jm=m	040
ob=600
nu=8
cj=0.00
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	(100*2+50*2)*2

[RMS 11]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0.00

[RMS 39]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=27
pd=wyd.I 2001	KNR	AT-05 1664-01				
na=Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10m
jm=kpl	090
ob=3
nu=9
cj=0.00

[RMS 6]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0.00

[RMS 59]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0.00

[RMS 53]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=28
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1140-07				
na=Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki, ułożonych na dachu płaskim do ponownego montażu
jm=m	040
ob=463.800000
nu=10
cj=0.00
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=463.8	1	52.47*2+12.66*4+11.35*2+11.8+20.05*2+12.76*2+67.48*2+12.19*6

[RMS 4]
nz=0.03	0	0.0315
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=36
na=Demontaż obróbki daszku nad wejściem bocznym
jm=kpl	090
ob=3
nu=11
cj=0.00

[RMS 1]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=37
na=Prowizoryczne zabezpieczenie dachu plandekamipr4zed opadami deszczu
jm=kpl	090
ob=5
nu=12
cj=0.00

[RMS 10]
nz=6	0	6
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=38
pd=wyd.I 2000	KNNR	8 0224-10				
na=Demontaż rury wywiewnej żeliwnej
jm=szt	020
ob=19
nu=13
cj=0.00

[RMS 10]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 1]
id=2
na=Pokrycie dachu, termoizolacja i obrubki blacharskie
nu=2.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=3
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0527-01				
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym laminatem styropianu gr 15 cm
jm=m2	050
ob=1877.894000
nu=14
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0	Dach Internat+ kotłownia+łącznik+ pion żywienia
wo=822.581	1	67.48*12.19	wysoki
wo=255.638	1	20.05*12.75	niski
wo=135.406	1	11.35*11.93	łącznik
wo=114.067	1	9.01*12.66	kotłownia
wo=550.204	1	12.66*43.46	pion żywienia

[RMS 3]
nz=0.43	0	0.4282
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.64	0	0.636
np=1
wa=0.00

[RMS 28]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0.00

[RMS 29]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0.00

[RMS 30]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0.00

[RMS 14]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0.00

[RMS 25]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.00

[RMS 23]
nz=0.47	0	0.4702
np=1
wa=0.00

[RMS 32]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0.00

[RMS 58]
nz=0	0	0.0043
np=1
wa=0.00

[RMS 57]
nz=0.01	0	0.0072
np=1
wa=0.00

[RMS 60]
nz=0	0	0.0001
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=60
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-02			1	
na=Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3
jm=m3	060
ob=2.592000
nu=15
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.592	1	1.4*0.8*0.9+0.8*1.0*0.9+1.2*0.8*0.9

[RMS 10]
nz=19.9	0	19.9
np=1
wa=0.00

[RMS 18]
nz=392	0	392
np=1
wa=0.00

[RMS 20]
nz=45.5	0	45.5
np=1
wa=0.00

[RMS 31]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0.00

[RMS 42]
nz=25.6	0	25.6
np=1
wa=0.00

[RMS 63]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 49]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0.00

[RMS 58]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=61
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-05				
na=Przemurowanie - sprawdzenie przewodów
jm=m	040
ob=978
nu=16
cj=0.00
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=816	1	68*12.0
wo=162	1	36*4.5

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=62
pd= 2000	KNNR-W	3 0609-02				
na=Uzupełnienie zwykłych tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni do 5m2 - tynkowanie kominów
jm=m2	050
ob=9.280000
nu=17
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.28	1	(1.4+0.8)*2*1.2+(0.8+1.0)*2*1.0+(1.2+0.8)*2*0.1

[RMS 10]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0.00

[RMS 45]
nz=0.03	0	0.033
np=1
wa=0.00

[RMS 44]
nz=0.03	0	0.034
np=1
wa=0.00

[RMS 63]
nz=	0	2
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 58]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=54
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0529-04				
na=Obróbki murów  i kominów pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm
jm=m	040
ob=350.994000
nu=18
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=216.183	1	0.38*(67.48*2+20.05*2+52.47*2+12.66*2+11.35*2+12.66*9.01*2+12.75)	pas nadrynnowy
wo=17.104	1	0.35*(12.75+12.66+11.73*2)	obróbki przyścienne pod papęna połączeniach muru  z dachem dolnym
wo=100.64	1	0.4*(6.8*2+0.8*2)*11+0.4*(0.8*2+1.4*2)*4+0.4*(1.6*2+0.8*2)*7+0.4*(1.8*2+0.8*2)*1+0.4*(1.2*2+0.8*2)*7	obróbki przy kominach murowancych
wo=17.066	1	0.70*12.19*2	Internat

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.144
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.109
np=1
wa=0.00

[RMS 30]
nz=0.32	0	0.322
np=1
wa=0.00

[RMS 23]
nz=0.05	0	0.047
np=1
wa=0.00

[RMS 58]
nz=0	0	0.0006
np=1
wa=0.00

[RMS 54]
nz=0	0	0.0011
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=55
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0529-05				
na=Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości
jm=m	040
ob=17.066000
nu=19
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=17.066	1	0.70*12.19*2	Internat

[RMS 3]
nz=0.02	0	0.024
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.009
np=1
wa=0.00

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.054
np=1
wa=0.00

[RMS 23]
nz=0.08	0	0.079
np=1
wa=0.00

[RMS 58]
nz=0	0	0.0001
np=1
wa=0.00

[RMS 54]
nz=0	0	0.0002
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=56
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0538-02				
na=Wykonanie wydry na ogniomurkacg z blachy ocynkowanej  ( w rozwinieciu do 20cm
jm=m2	050
ob=26.826000
nu=20
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.63	1	(12.75+11.4*2+12.60)*0.20	połączenie mur z dachem nadbudówki
wo=12.32	1	((1.4+0.8)*16+(0.8+1.0)*8+(1.2+0.8)*6)*0.2	kominy
wo=4.876	1	0.2*12.19*2	ogniomur internat

[RMS 10]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0.00

[RMS 15]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0.00

[RMS 24]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0.00

[RMS 22]
nz=3	0	3
np=1
wa=0.00

[RMS 63]
nz=	0	2
np=1
op=M
wa=0.00

[POZYCJA]
id=69
na=Montaż  siatek przeciw ptactwu ze stali nierdzewnej o oczkach 1,5*1,5  cm z drutu fi 2mm mocowane czterema  kołkami rozporowymi i kołkami  fi 4 x40 mm/ farmerki
jm=m2	050
ob=111.360000
nu=21
op=1					
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=111.36	1	0.6*(6.8*2)*11+0.4*(1.4*2)*4+0.4*(1.6*2)*7+0.4*(1.8*2)*1+0.4*(1.2*2)*7	obróbki przy kominach murowancych

[POZYCJA]
id=58
pd= 1993	NNRNKB	2 0291-02				
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi pręty fi 8 mm, żebrowane zbrojenie czapki betonowej siatką  fi 8 mm oczka 15x15 cm
jm=t	034
ob=0.060000
nu=22
cj=0.00

[RMS 13]
nz=40.81	0	40.81
np=1
wa=0.00

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0.00

[RMS 63]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 52]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0.00

[RMS 51]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0.00

[RMS 50]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0.00

[RMS 57]
nz=1.4	0	1.40
np=1
wa=0.00

[RMS 62]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=59
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0902-01				
na=Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie
jm=m2	050
ob=50.175000
nu=23
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=50.175	1	1.25*(2.89*2+4.05*5+3.87*1+0.64*2*8)

[RMS 12]
nz=0.83	0	0.8266
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.06	0	0.0567
np=1
wa=0.00

[RMS 48]
nz=0	0	0.0028
np=1
wa=0.00

[RMS 46]
nz=0.02	0	0.0211
np=1
wa=0.00

[RMS 47]
nz=0	0	0.0006
np=1
wa=0.00

[RMS 63]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 61]
nz=0.11	0	0.1082
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=9
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0529-06				
na=Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
jm=m	040
ob=100.640000
nu=24
cj=0.00
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=100.64	1	0.4*(6.8*2+0.8*2)*11+0.4*(0.8*2+1.4*2)*4+0.4*(1.6*2+0.8*2)*7+0.4*(1.8*2+0.8*2)*1+0.4*(1.2*2+0.8*2)*7	obróbki przy kominach murowancych

[RMS 3]
nz=0.18	0	0.177
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.07	0	0.068
np=1
wa=0.00

[RMS 30]
nz=0.35	0	0.346
np=1
wa=0.00

[RMS 23]
nz=0.05	0	0.048
np=1
wa=0.00

[RMS 58]
nz=0	0	0.0006
np=1
wa=0.00

[RMS 57]
nz=0	0	0.0011
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=10
pd=wyd.I 2000	KNR	0-22 0529-06				
na=Obróbki wywietrzaków wentylacyjnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
jm=m	040
ob=19.780000
nu=25
cj=0.00
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=19.782	1	18*3.14*0.35

[RMS 3]
nz=0.18	0	0.177
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.07	0	0.068
np=1
wa=0.00

[RMS 30]
nz=0.35	0	0.346
np=1
wa=0.00

[RMS 23]
nz=0.05	0	0.048
np=1
wa=0.00

[RMS 58]
nz=0	0	0.0006
np=1
wa=0.00

[RMS 57]
nz=0	0	0.0011
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=66
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0209-03				
na=Rury wywiewne żeliwne o średnicy 160mm
jm=szt	020
ob=19
nu=26
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0.00

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0.00

-[RMS 37]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 38]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 19]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0.00
stn=-1

[RMS 63]
nz=	0	0.2
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 54]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=64
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0511-04			2	
na=Rury spustowe z blachy z tytan-cynku grubości 0,60mm okrągłe o średnicy 15cm
jm=m	040
ob=123
nu=27
cj=0.00
prn=2

[RMS 2]
nz=0.02	0	0.0156
np=1
wa=0.00

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.6925
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.22	0	0.2224
np=1
wa=0.00

[RMS 17]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0.00

[RMS 36]
nz=0.04	0	0.043
np=1
wa=0.00

[RMS 40]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0.00

[RMS 63]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 57]
nz=0	0	0.0034
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=65
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0509-04			2	
na=Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm
jm=m	040
ob=302.700000
nu=28
cj=0.00
prn=2

[RMS 2]
nz=0.07	0	0.0725
np=1
wa=0.00

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.4852
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.09	0	0.0928
np=1
wa=0.00

[RMS 15]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0.00

[RMS 36]
nz=0.04	0	0.039
np=1
wa=0.00

[RMS 41]
nz=2	0	2
np=1
wa=0.00

[RMS 63]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 57]
nz=0	0	0.0035
np=1
wa=0.00

[RMS 58]
nz=0	0	0.0019
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=67
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0509-09			2	
na=Zbiorniczki przy rynnach z blachy grubości 0,60mm z tytan-cynku
jm=szt	020
ob=19
nu=29
cj=0.00

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.5896
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.4	0	0.4007
np=1
wa=0.00

[RMS 16]
nz=2.79	0	2.79
np=1
wa=0.00

[RMS 36]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0.00

[RMS 63]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 57]
nz=0	0	0.0035
np=1
wa=0.00

[RMS 58]
nz=0	0	0.002
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 1]
id=11
na=Instalacja odgromowa
nu=3.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=12
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0604-03				
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm na dachu płaskim betonowym krytym papą poprzednio zdemontowanych  mocowane na wspornikach z wykonaniem wszystkich połaczeń i montażem wszystkich zacisków  - Wykonaną  instalacje odgromową na dachu  podłączyć  do istniejących  zwodów  odprowadzających
jm=m	040
ob=464
nu=30
cj=0.00
prn=2

[RMS 5]
nz=0.28	0	0.2804
np=1
wa=0.00

[RMS 33]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0.00

[RMS 43]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0.00

[RMS 63]
nz=	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.00

[POZYCJA]
id=13
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-01				
na=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
jm=szt	020
ob=1
nu=31
cj=0.00

[RMS 10]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=14
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-02				
na=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar
jm=szt	020
ob=14
nu=32
cj=0.00

[RMS 10]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=15
na=Opracowanie metryczki  urządzenia  pioruchronowego
jm=kpl	090
ob=4
nu=33
op=1					
cj=0.00

[POZYCJA]
id=16
na=umieszczenie tabliczki ostrzegawczej przy wejściu na dach  o treści " ZAKAZ  WEJŚCIA  ORAZ PRZEBYWANIA W CZASIE BURZY"
jm=kpl	090
ob=3
nu=34
op=1					
cj=0.00

[ELEMENT 1]
id=17
na=Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja
nu=4.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=18
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0101-01				
na=Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
jm=m3	060
ob=1.400000
nu=35
cj=0.00

[RMS 8]
nz=3.02	0	3.0178
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=29
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1105-01				
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
jm=m3	060
ob=1.400000
nu=36
cj=0.00

[RMS 9]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0.00

[RMS 55]
nz=0.32	0	0.325
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=30
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1105-02				
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
jm=m3	060
ob=1.400000
nu=37
cj=0.00
krn=2

[RMS 55]
nz=0.04	0	0.037
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=31
na=Utylizacja gruzu budowlanego
jm=m3	060
ob=1.400000
nu=38
cj=0.00

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=32
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1107-01			1	
na=Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
jm=t	034
ob=1.698000
nu=39
cj=0.00

[RMS 9]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0.00

[RMS 56]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=33
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1107-04			1	
na=Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
jm=t	034
ob=1.698000
nu=40
cj=0.00
krn=2

[RMS 56]
nz=0.04	0	0.036
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=34
na=Utylizacja złomu budowlanego
jm=t	034
ob=1.698000
nu=41
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.698	1	430*3.95/1000

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=70
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1107-01			1	
na=Wywóz papy z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
jm=t	034
ob=41.314000
nu=42
cj=0.00

[RMS 9]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0.00

[RMS 56]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=71
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1107-04			1	
na=Wywóz papy z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
jm=t	034
ob=41.314000
nu=43
cj=0.00
krn=2

[RMS 56]
nz=0.04	0	0.036
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=35
na=Utylizacja papy pochodzącej z rozbiórki
jm=t	034
ob=41.314000
nu=44
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=41.314	1	1877.894*4*5.5/1000	1m2 papy waa 5,5 kg

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 1]
id=72
na=Instalacja fotowoltaiki
nu=5.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=73
na=Demontaż istniejącej instalacji fotowoltaiki zlokalizowanej na dachu budynku Internatu
jm=kpl	090
ob=1
nu=45
op=1					
cj=0.00

[POZYCJA]
id=74
na=Montzą poprzednio zdemontowanej instalacji fotowoltaiki
jm=kpl	090
ob=1
nu=46
op=1					
cj=0.00

[POZYCJA]
id=75
na=Uruchomienie  instalacji fotowoltaiki
jm=kpl	090
ob=1
nu=47
op=1					
cj=0.00

