[INFO]
Program=RODOS
Wersja=8.0.0.43
WersjaPliku=21
DataModyf=2025-07-02
CzasModyf=09:14:13
RozmiarPliku=63459
OpisPliku=
NaPodstawie=K:\Bonin 01072025\Zadanie 1-Internat\Bonin ZSCKR internat - dach KI.rdsx
Wartość=0
ID_KS={ABEF13C0-4BB4-461C-9696-22B93E7CBA87}

[DAN_OG]
Obiekt=Budynek internatu z kotłownią i pionem żywienia ZSCKR w Boninie
Rodzaj robót=Renowacja i remont pokrycia dachowego z papy - roboty ogólnobudowlane
Branża=Ogólnobudowlana
Kod CPV=45000000-7
Budowa=76-009 Bonin dz. 22/111
Inwestor=Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 76-009 Bonin
Nr kosztorysu=1/06/2025
Opis=Remont pokryć dachowych na budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie na zadaniach Zadanie  : Remont pokryć dachowych na budynkach internatu z kotłownią i pionem żywienia wraz z pracami towarzyszącymi.
Uwaga 1=Remonty pokryć dachowych z papy  1. Budynek internatu z kotłownią i pionem żywienia - dach betonowy kryty papą asfaltową o powierzchnia  m2 z miejscowymi niewielkimi spękaniami - Na  dachu należy wykonać całkowity demontaż istniejacego pokryci papowego, wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej na welonie z włókniny poliestrowej gr.minimum 5,2 mm i temperaturze spływu >100 C na podkładzie papy termozgrzewalnej wentylacyjne, wykonać obróbki z papy termozgrzewalnej kominów i ogniomurów. Na dachu należy zdemontować i ponownie zamontować instalację odgromową na podpórkach ruchomych z wykonaniem pomiiarów kontralnych po montazu.. Wysokość położenia dachu nad poziom terenu przyległego - od 4,0m  do 14,7 m  Wykonać  demontaz pasa nadrynnowego, wiatrownicy, rynny i rury spustowej, wykonanie nowego pasa nadrynnowego, wiatrownicy, rynny i rury spustowej  z blachy stalowej ocynkowanej, uzupełnienie pokrycia z papy nad pasem nadrynnowym, Wykonać obróbki z papy termozgrzewalnej kominów   Zdemontować stare i wykonać nowe  obróbki przyścienne pod  papę na połączeniu muru nadbudówki z dachem dolnycm
Miejscowość=miejscowość
Data=data

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=1
Ks_opcNK=-1
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=4
DP_RMS=2
DP_CJ=2
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=-1
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=-1
opcZer_Obm=0
OpcDP=1
OpcPosred=-1
RodzZaokr=-1
NrElem_auto=0
NrElem_znak=0
NrElem_kropka=-1
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
ZrodloStR=
ZrodloStKz=
ZrodloStKp=
ZrodloStZy=
VAT=0
ListaStawekVAT=23
RozliczenieVAT=0
RV_0_opis=
RV_0=0	
RV_1_opis=
RV_1=23	100	
RV_2_opis=
RV_2=23	R+M+S+U	
Waluta=zł
OpcMnoGrpR=0
OpcMnoGrpM=0
OpcMnoGrpS=0

[INDEKSY]
R=ETO,ROD
M=ETO,KMB,ROD
S=ETO,ROD

[IDX]
R=ETO
M=ETO
S=ETO

[ROB]
Nazwa=Blacharze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=247,45
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	4467425

[ROB]
Nazwa=Blacharze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=23,87
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	8613549

[ROB]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=876,37
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5846047

[ROB]
Nazwa=Elektromonterzy gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=24,89
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6541870

[ROB]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=130,11
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	2149991

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,8
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1542919

[ROB]
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3,42
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	9632904

[ROB]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,22
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	8191857

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1556,96
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	3713841

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1054,48
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5638025

[ROB]
Nazwa=Robotnik budowlany|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=60

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=41,47

[ROB]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,45

[MAT]
Nazwa=Abizol P|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3004,63
Indeks1=KMB	2301309-033
Indeks2=ROD	6133924

[MAT]
Nazwa=Blacha stalowa tytan-cynk  0,50-0,55mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=718,61

[MAT]
Nazwa=Blacha z cynku 0,60mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=53,01
Indeks1=ROD	1960466

[MAT]
Nazwa=Blacha z tytan-cynku 0,60mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=303,81

[MAT]
Nazwa=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1016,06
Indeks1=ETO	1800101-020
Indeks2=KMB	1800104-020
Indeks3=ROD	1001651

[MAT]
Nazwa=Cement murarski 15|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	3936631

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=117,94
Indeks1=ROD	2774935

[MAT]
Nazwa=Cena utylizacji papy|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=41,31

[MAT]
Nazwa=Enclonit - klej pod blachę|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=80,48

[MAT]
Nazwa=Gaz propan, butan|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=906,62
Indeks1=ETO	1020100-033
Indeks2=KMB	1020100-033
Indeks3=ROD	5031015

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane ocynkowane|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1,61

[MAT]
Nazwa=Kominek wentylacyjny|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=37,56
Indeks1=ROD	7211715

[MAT]
Nazwa=Koszt utylizacji gruzu|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1,4

[MAT]
Nazwa=Koszt utylizacji złomu odpadowego|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1,7

[MAT]
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd podkładowa  MEMBRANA|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2084,46

[MAT]
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd wentylacyjna|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2084,46
Indeks1=ROD	8592151

[MAT]
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2371,51
Indeks1=ROD	8355936

[MAT]
Nazwa=Piasek do zapraw|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,62
Indeks1=ETO	1602006-060
Indeks2=KMB	1602000-060
Indeks3=ROD	1050763

[MAT]
Nazwa=Płyty styropianowe PS-20 SE jednostronnie oklejone gr. min 20 cm Styropian Swisspor EPS 034 200 PARKING|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2065,68

[MAT]
Nazwa=Pręty stalowe ocynkowane   8mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=301,6
Indeks1=ROD	2093739

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm i większe|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,06

[MAT]
Nazwa=Rury wywiewne żeliwne 100mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=19
Indeks1=ETO	6340702-020
Indeks2=KMB	6328723-020
Indeks3=ROD	7537167

[MAT]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=19
Indeks1=ETO	1200202-033
Indeks2=KMB	1200250-033
Indeks3=ROD	8406619

[MAT]
Nazwa=Sznur konopny smołowany|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	6831801-033
Indeks2=KMB	6831830-033
Indeks3=ROD	1041927

[MAT]
Nazwa=Sznur konopny surowy|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	6831800-033
Indeks2=KMB	6831800-033
Indeks3=ROD	2195477

[MAT]
Nazwa=Taśma ostrzegawcza|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1260

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rur spustowych tytan-cynk|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=40,59

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do ryniwn tytan-cynk|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=605,4

[MAT]
Nazwa=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=66,36
Indeks1=ROD	8231182

[MAT]
Nazwa=Wsporniki dachowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=468,64
Indeks1=ETO	7602081-020
Indeks2=KMB	7590330-020
Indeks3=ROD	6701693

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,32
Indeks1=ETO	2380807-060
Indeks2=KMB	2380823-060
Indeks3=ROD	8955920

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M 2|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,31
Indeks1=ETO	2380803-060
Indeks2=KMB	2380813-060
Indeks3=ROD	9493884

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m.15|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1,06

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m.50|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,03

[MAT]
Nazwa=Zaprawa wapienna m.4|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,14

[SPR]
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,86
Indeks1=ETO	43211
Indeks2=ROD	1473453

[SPR]
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,29

[SPR]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,35

[SPR]
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,26

[SPR]
Nazwa=Rusztowanie ramowe|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,7
Indeks1=ROD	1689337

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1,72
Indeks1=ETO	39511
Indeks2=ROD	4566454

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,32
Indeks1=ETO	39811
Indeks2=ROD	7858728

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=91,44
Indeks1=ETO	39521
Indeks2=ROD	9548631

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=15,28
Indeks1=ETO	39511
Indeks2=ROD	6583325

[SPR]
Nazwa=Wyciąg|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=17,67
Indeks1=ETO	34413
Indeks2=ROD	1451237

[SPR]
Nazwa=Zsyp budowlany do gruzu|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,7
Indeks1=ROD	4322931

[SPR]
Nazwa=Żuraw okienny do 0,5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,19
Indeks1=ROD	3912126

[SPR]
Nazwa=Żuraw okienny przenośny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5,43

[SPR]
Nazwa=Żuraw|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,03

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
Opis=Roboty rozbiórkowe
Jm=kpl\
Ilość=1

[POZ]
ID=4
Nr=1
Kat=KNR-W 4-01
Wyd=wyd.III 2000
Tabl=0518/06
Opis=Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych
Jm=m2
Ilość=1877,894
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=
k=Dach Internat+ kotłownia+łącznik+ pion żywienia

[L]
ID=2
w=67,48*12,19
k=wysoki

[L]
ID=3
w=20,05*12,75
k=niski

[L]
ID=4
w=11,35*11,93
k=łącznik

[L]
ID=5
w=9,01*12,66
k=kotłownia

[L]
ID=6
w=12,66*43,46
k=pion żywienia

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,31

[POZ]
ID=5
Nr=2
Kat=KNR-W 4-01
Wyd=wyd.III 2000
Tabl=0518/07
Opis=Rozbiórki następnej warstwy papy ponad pierwszą pokrycia dachowego na dachach betonowych
Jm=m2
Ilość=1877,894
ZaokrObm=3
Krot=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,05

[POZ]
ID=6
Nr=3
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0535/08
Opis=Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Jm=m2
Ilość=350,994
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=3
w=0,38*(67,48*2+20,05*2+52,47*2+12.66*2+11,35*2+12,66*9,01*2+12,75)
k=pas nadrynnowy

[L]
ID=21
w=0,35*(12,75+12,66+11,73*2)
k=obróbki przyścienne pod papęna połączeniach muru  z dachem dolnym

[L]
ID=22
w=0,4*(6,8*2+0,8*2)*11+0,4*(0,8*2+1,4*2)*4+0,4*(1,6*2+0,8*2)*7+0,4*(1,8*2+0,8*2)*1+0,4*(1,2*2+0,8*2)*7
k=obróbki przy kominach murowancych

[L]
ID=23
w=0,70*12,19*2
k=Internat

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3

[POZ]
ID=7
Nr=4
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0535/04
Opis=Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
Jm=m
Ilość=302,7
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=67,48*2+20,05*2+11,35*2+52,47*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=19
Nr=5
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0535/06
Opis=Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Jm=m
Ilość=123
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=3,8*5+8,0*2*2+12,0*6

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=20
Nr=6
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=0506/06
Opis=Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku element pokrycia dachu - kosze rynnowe
Jm=szt
Ilość=21
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=22
Nr=7
Kat=KNR 4-03
Wyd=wyd.IV 1992
Tabl=1138/03
Opis=Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą
Jm=szt
Ilość=89
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=89

[R]
Lp=01
Nazwa=Elektromonterzy gr.II|r-g
Norma=0,1155

[POZ]
ID=26
Nr=8
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą na czas remontu w dwóch rzędach
Jm=m
Ilość=600
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=(100*2+50*2)*2

[R]
Nazwa=Robotnik budowlany|r-g
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Taśma ostrzegawcza|m
Norma=2,1

[POZ]
ID=27
Nr=9
Kat=KNR AT-05
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=1664/01
Opis=Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10m
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,6

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,29

[S]
Lp=70
Nazwa=Zsyp budowlany do gruzu|m-g
Norma=0,9

[S]
Lp=71
Nazwa=Rusztowanie ramowe|m-g
Norma=0,9

[POZ]
ID=28
Nr=10
Kat=KNR 4-03
Wyd=wyd.IV 1992
Tabl=1140/07
Opis=Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki, ułożonych na dachu płaskim do ponownego montażu
Jm=m
Ilość=463,8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=52,47*2+12,66*4+11,35*2+11,8+20,05*2+12,76*2+67,48*2+12,19*6

[R]
Lp=01
Nazwa=Elektromonterzy gr.II|r-g
Norma=0,0315

[POZ]
ID=36
Nr=11
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Demontaż obróbki daszku nad wejściem bocznym
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Blacharze gr.II|r-g
Norma=1,4

[POZ]
ID=37
Nr=12
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Prowizoryczne zabezpieczenie dachu plandekamipr4zed opadami deszczu
Jm=kpl
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=6

[POZ]
ID=38
Nr=13
Kat=KNNR 8
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0224/10
Opis=Demontaż rury wywiewnej żeliwnej
Jm=szt
Ilość=19
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,68

[ELEM]
ID=2
Nr=2.
Opis=Pokrycie dachu, termoizolacja i obrubki blacharskie
Jm=kpl
Ilość=1

[POZ]
ID=3
Nr=14
Kat=KNR 0-22
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0527/01
Opis=Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym laminatem styropianu gr 15 cm
Jm=m2
Ilość=1877,894
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=5
w=
k=Dach Internat+ kotłownia+łącznik+ pion żywienia

[L]
ID=6
w=67,48*12,19
k=wysoki

[L]
ID=7
w=20,05*12,75
k=niski

[L]
ID=8
w=11,35*11,93
k=łącznik

[L]
ID=9
w=9,01*12,66
k=kotłownia

[L]
ID=10
w=12,66*43,46
k=pion żywienia

[R]
Lp=01
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,4282

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,636

[M]
Lp=20
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd podkładowa  MEMBRANA|m2
Norma=1,11

[M]
Lp=21
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd wentylacyjna|m2
Norma=1,11

[M]
Lp=22
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia|m2
Norma=1,18

[M]
Lp=24
Nazwa=Abizol P|kg
Norma=1,6

[M]
Lp=27
Nazwa=Kominek wentylacyjny|szt
Norma=0,02

[M]
Lp=28
Nazwa=Gaz propan, butan|kg
Norma=0,4702

[M]
Lp=29
Nazwa=Płyty styropianowe PS-20 SE jednostronnie oklejone gr. min 20 cm Styropian Swisspor EPS 034 200 PARKING|m2
Norma=1,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0043

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0072

[S]
Lp=72
Nazwa=Żuraw okienny do 0,5t|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=60
Nr=15
Kat=KNR-W 4-01
Wariant=1
Wyd=wyd.III 2000
Tabl=0310/02
Opis=Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3
Jm=m3
Ilość=2,592
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=1,4*0,8*0,9+0,8*1,0*0,9+1,2*0,8*0,9

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=19,9

[M]
Lp=20
Nazwa=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm|szt
Norma=392

[M]
Lp=21
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|kg
Norma=45,5

[M]
Lp=22
Nazwa=Piasek do zapraw|m3
Norma=0,24

[M]
Lp=23
Nazwa=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)|kg
Norma=25,6

[S]
Lp=70
Nazwa=Betoniarka 150dm3|m-g
Norma=0,33

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=3,25

[POZ]
ID=61
Nr=16
Kat=KNR-W 4-01
Wyd=wyd.III 2000
Tabl=0310/05
Opis=Przemurowanie - sprawdzenie przewodów
Jm=m
Ilość=978
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=68*12,0

[L]
ID=2
w=36*4,5

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=62
Nr=17
Kat=KNNR-W 3
Wyd= 2000
Tabl=0609/02
Opis=Uzupełnienie zwykłych tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni do 5m2 - tynkowanie kominów
Jm=m2
Ilość=9,28
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=1
w=(1,4+0,8)*2*1,2+(0,8+1,0)*2*1,0+(1,2+0,8)*2*0,1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,74

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M 2|m3
Norma=0,033

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,034

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=54
Nr=18
Kat=KNR 0-22
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0529/04
Opis=Obróbki murów  i kominów pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm
Jm=m
Ilość=350,994
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=6
w=0,38*(67,48*2+20,05*2+52,47*2+12.66*2+11,35*2+12,66*9,01*2+12,75)
k=pas nadrynnowy

[L]
ID=7
w=0,35*(12,75+12,66+11,73*2)
k=obróbki przyścienne pod papęna połączeniach muru  z dachem dolnym

[L]
ID=8
w=0,4*(6,8*2+0,8*2)*11+0,4*(0,8*2+1,4*2)*4+0,4*(1,6*2+0,8*2)*7+0,4*(1,8*2+0,8*2)*1+0,4*(1,2*2+0,8*2)*7
k=obróbki przy kominach murowancych

[L]
ID=9
w=0,70*12,19*2
k=Internat

[R]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,144

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,109

[M]
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia|m2
Norma=0,322

[M]
Nazwa=Gaz propan, butan|kg
Norma=0,047

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0011

[POZ]
ID=55
Nr=19
Kat=KNR 0-22
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0529/05
Opis=Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości
Jm=m
Ilość=17,066
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=5
w=0,70*12,19*2
k=Internat

[R]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,024

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,009

[M]
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia|m2
Norma=0,054

[M]
Nazwa=Gaz propan, butan|kg
Norma=0,079

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0001

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0002

[POZ]
ID=56
Nr=20
Kat=KNR-W 4-01
Wyd=wyd.III 2000
Tabl=0538/02
Opis=Wykonanie wydry na ogniomurkacg z blachy ocynkowanej  ( w rozwinieciu do 20cm
Jm=m2
Ilość=26,826
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=6
w=(12,75+11,4*2+12,60)*0,20
k=połączenie mur z dachem nadbudówki

[L]
ID=7
w=((1,4+0,8)*16+(0,8+1,0)*8+(1,2+0,8)*6)*0,2
k=kominy

[L]
ID=8
w=0,2*12,19*2
k=ogniomur internat

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,55

[M]
Nazwa=Blacha stalowa tytan-cynk  0,50-0,55mm|kg
Norma=5,01

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane ocynkowane|kg
Norma=0,06

[M]
Nazwa=Enclonit - klej pod blachę|kg
Norma=3

[POZ]
ID=69
Nr=21
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Montaż  siatek przeciw ptactwu ze stali nierdzewnej o oczkach 1,5*1,5  cm z drutu fi 2mm mocowane czterema  kołkami rozporowymi i kołkami  fi 4 x40 mm/ farmerki
Jm=m2
Ilość=111,36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=0,6*(6,8*2)*11+0,4*(1,4*2)*4+0,4*(1,6*2)*7+0,4*(1,8*2)*1+0,4*(1,2*2)*7
k=obróbki przy kominach murowancych

[POZ]
ID=58
Nr=22
Kat=NNRNKB 2
Wyd= 1993
Tabl=0291/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi pręty fi 8 mm, żebrowane zbrojenie czapki betonowej siatką  fi 8 mm oczka 15x15 cm
Jm=t
Ilość=0.060
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=40,81

[M]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm i większe|t
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
Norma=4,3

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,40

[S]
Nazwa=Żuraw|m-g
Norma=0,55

[POZ]
ID=59
Nr=23
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0902/01
Opis=Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie
Jm=m2
Ilość=50,175
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,25*(2,89*2+4,05*5+3,87*1+0,64*2*8)

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,8266

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0567

[M]
Nazwa=Zaprawa wapienna m.4|m3
Norma=0,0028

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m.15|m3
Norma=0,0211

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m.50|m3
Norma=0,0006

[S]
Nazwa=Żuraw okienny przenośny|m-g
Norma=0,1082

[POZ]
ID=9
Nr=24
Kat=KNR 0-22
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0529/06
Opis=Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
Jm=m
Ilość=100,64
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=

[L]
ID=2
w=0,4*(6,8*2+0,8*2)*11+0,4*(0,8*2+1,4*2)*4+0,4*(1,6*2+0,8*2)*7+0,4*(1,8*2+0,8*2)*1+0,4*(1,2*2+0,8*2)*7
k=obróbki przy kominach murowancych

[R]
Lp=01
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,177

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,068

[M]
Lp=20
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia|m2
Norma=0,346

[M]
Lp=21
Nazwa=Gaz propan, butan|kg
Norma=0,048

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0006

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0011

[POZ]
ID=10
Nr=25
Kat=KNR 0-22
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0529/06
Opis=Obróbki wywietrzaków wentylacyjnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
Jm=m
Ilość=19,78
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=18*3,14*0,35

[R]
Lp=01
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,177

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,068

[M]
Lp=20
Nazwa=Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia|m2
Norma=0,346

[M]
Lp=21
Nazwa=Gaz propan, butan|kg
Norma=0,048

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0006

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0011

[POZ]
ID=66
Nr=26
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0209/03
Opis=Rury wywiewne żeliwne o średnicy 160mm
Jm=szt
Ilość=19
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II|r-g
Norma=0,18

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,43

[M]
Lp=20
Nazwa=Rury wywiewne żeliwne 100mm|szt
Norma=1

[M-]
Lp=22
Nazwa=Sznur konopny smołowany|kg
Norma=0,06

[M-]
Lp=23
Nazwa=Sznur konopny surowy|kg
Norma=0,03

[M-]
Lp=24
Nazwa=Cement murarski 15|kg
Norma=0,13

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=64
Nr=27
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0511/04
Opis=Rury spustowe z blachy z tytan-cynku grubości 0,60mm okrągłe o średnicy 15cm
Jm=m
Ilość=123
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Lp=01
Nazwa=Blacharze gr.III|r-g
Norma=0,0156

[R]
Lp=02
Nazwa=Blacharze gr.II|r-g
Norma=0,6925

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2224

[M]
Lp=21
Nazwa=Blacha z tytan-cynku 0,60mm|kg
Norma=2,47

[M]
Lp=22
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60|kg
Norma=0,043

[M]
Lp=23
Nazwa=Uchwyty do rur spustowych tytan-cynk|szt
Norma=0,33

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0034

[POZ]
ID=65
Nr=28
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0509/04
Opis=Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm
Jm=m
Ilość=302,7
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Lp=01
Nazwa=Blacharze gr.III|r-g
Norma=0,0725

[R]
Lp=02
Nazwa=Blacharze gr.II|r-g
Norma=0,4852

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0928

[M]
Lp=21
Nazwa=Blacha stalowa tytan-cynk  0,50-0,55mm|kg
Norma=1,93

[M]
Lp=22
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60|kg
Norma=0,039

[M]
Lp=23
Nazwa=Uchwyty do ryniwn tytan-cynk|szt
Norma=2

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0035

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0019

[POZ]
ID=67
Nr=29
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0509/09
Opis=Zbiorniczki przy rynnach z blachy grubości 0,60mm z tytan-cynku
Jm=szt
Ilość=19
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Lp=02
Nazwa=Blacharze gr.II|r-g
Norma=0,5896

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,4007

[M]
Lp=21
Nazwa=Blacha z cynku 0,60mm|kg
Norma=2,79

[M]
Lp=22
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60|kg
Norma=0,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0035

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,002

[ELEM]
ID=11
Nr=3.
Opis=Instalacja odgromowa
Jm=kpl
Ilość=1

[POZ]
ID=12
Nr=30
Kat=KNR 5-08
Wyd=wyd.V 1993
Tabl=0604/03
Opis=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm na dachu płaskim betonowym krytym papą poprzednio zdemontowanych  mocowane na wspornikach z wykonaniem wszystkich połaczeń i montażem wszystkich zacisków  - Wykonaną  instalacje odgromową na dachu  podłączyć  do istniejących  zwodów  odprowadzających
Jm=m
Ilość=464
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Lp=01
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,2804

[M]
Lp=20
Nazwa=Pręty stalowe ocynkowane   8mm|m
Norma=0,65

[M]
Lp=21
Nazwa=Wsporniki dachowe|szt
Norma=1,01

[POZ]
ID=13
Nr=31
Kat=KNNR 5
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1304/01
Opis=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,24

[POZ]
ID=14
Nr=32
Kat=KNNR 5
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1304/02
Opis=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar
Jm=szt
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,56

[POZ]
ID=15
Nr=33
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Opracowanie metryczki  urządzenia  pioruchronowego
Jm=kpl
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=16
Nr=34
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=umieszczenie tabliczki ostrzegawczej przy wejściu na dach  o treści " ZAKAZ  WEJŚCIA  ORAZ PRZEBYWANIA W CZASIE BURZY"
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[ELEM]
ID=17
Nr=4.
Opis=Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja
Jm=kpl
Ilość=1

[POZ]
ID=18
Nr=35
Kat=KNR 2-21
Wyd=wyd.III 1998
Tabl=0101/01
Opis=Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
Jm=m3
Ilość=1,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
Norma=3,0178

[POZ]
ID=29
Nr=36
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1105/01
Opis=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
Jm=m3
Ilość=1,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,7

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,325

[POZ]
ID=30
Nr=37
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1105/02
Opis=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
Jm=m3
Ilość=1,4
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=18

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,037

[POZ]
ID=31
Nr=38
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Utylizacja gruzu budowlanego
Jm=m3
Ilość=1,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[M]
Nazwa=Koszt utylizacji gruzu|m3
Norma=1

[POZ]
ID=32
Nr=39
Kat=KNR 4-04
Wariant=1
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1107/01
Opis=Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
Jm=t
Ilość=1,698
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,71

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
Norma=0,83

[POZ]
ID=33
Nr=40
Kat=KNR 4-04
Wariant=1
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1107/04
Opis=Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
Jm=t
Ilość=1,698
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=18

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
Norma=0,036

[POZ]
ID=34
Nr=41
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Utylizacja złomu budowlanego
Jm=t
Ilość=1,698
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=3
w=430*3,95/1000

[M]
Nazwa=Koszt utylizacji złomu odpadowego|t
Norma=1

[POZ]
ID=70
Nr=42
Kat=KNR 4-04
Wariant=1
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1107/01
Opis=Wywóz papy z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
Jm=t
Ilość=41,314
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,71

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
Norma=0,83

[POZ]
ID=71
Nr=43
Kat=KNR 4-04
Wariant=1
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1107/04
Opis=Wywóz papy z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
Jm=t
Ilość=41,314
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=18

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
Norma=0,036

[POZ]
ID=35
Nr=44
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Utylizacja papy pochodzącej z rozbiórki
Jm=t
Ilość=41,314
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=1877,894*4*5,5/1000
k=1m2 papy waa 5,5 kg

[M]
Nazwa=Cena utylizacji papy|t
Norma=1

[ELEM]
ID=72
Nr=5.
Opis=Instalacja fotowoltaiki

[POZ]
ID=73
Nr=45
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Demontaż istniejącej instalacji fotowoltaiki zlokalizowanej na dachu budynku Internatu
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=74
Nr=46
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Montzą poprzednio zdemontowanej instalacji fotowoltaiki
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=75
Nr=47
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Uruchomienie  instalacji fotowoltaiki
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[DANE_ZAŁĄCZNIKA]
nazwa=Zakres robót
tekst=
tekst=Remonty pokryć dachowych z papy
tekst=1. Budynek Warsztatu - dach betonowy kryty papą asfaltową o powierzchnia 692,40 m2 z miejscowymi niewielkimi spękaniami - Na  dachu należy wykonać całkowity demontaż istniejacego pokryci papowego, wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej na welonie z włókniny poliestrowej gr.minimum 5,2 mm i temperaturze spływu >100 C na podkładzie papy termozgrzewalnej wentylacyjne, wykonać obróbki z papy termozgrzewalnej kominów i ogniomurów. Na dachu należy zdemontować i ponownie zamontować instalację odgromową na podpórkach ruchomych z wykonaniem pomiiarów kontralnych po montazu.. Wysokość położenia dachu nad poziom terenu przyległego - od 4,8m  do 6,2 m
tekst=Wykonać  demontaz pasa nadrynnowego, wiatrownicy, rynny i rury spustowej, wykonanie nowego pasa nadrynnowego, wiatrownicy, rynny i rury spustowej
tekst=z blachy stalowej ocynkowanej, uzupełnienie pokrycia z papy nad pasem nadrynnowym, Wykonać obróbki z papy termozgrzewalnej kominów 
tekst=Zdemontować stare i wykonać nowe  obróbki przyścienne pod  papę na połączeniu muru nadbudówki z dachem dolnycm.
mime=UEsDBBQAAAAIAGfCqcSOWsOTHMSDw70HAwAAxaQGAAAHAAAAcnRmLnhtbMSEVU1vw5QwEMudI8WEH0ZBw6LCtMOdw51WUMKoxZgFCSTFvRwQwqgSwrfFrsOETcud4oCwPeKAmMWlEMWbxINKwojDn1DFhDN6w63CreKAusuZxLlzw4LCtuKApsWIIcSNxb7EveKAnMWE4oC6w7dmxb7DrcS54oC5T8KmwqTFucSYeS124oSixJtPw6cJKeKAukrCpm3EvkzFosW8e8udw7c0ecWEw7zFo8ud4oCmw4t8fUItEsOXxZrEveKAnsWbZMOi4oCUw4nigJwEX+KAsBbEvnZi4oSixJlS4oCTw4nEmHHigJhQw5rEhMWULMKQw41Oc+KEolAhxITCuGXFiGA+w7wiQmc0I3LigJ1QJcSFa1ZaWcKt4oCTw4kJ4oCUXsWkwrhAw47FmCrFh8SExZkUdcO3d2F8wqjFmHHDrsWZZHY7dBVBwqxW4oCmxbvFusW8VUZsHVDCqHBhxbHigKYyTk/EhA3DqSl1VHEVFsWCMcSPCmp2C8OrD8SNxbFTesWuZMOBxZ7igJrFvcWuxa/CrsSHxZ/Lh8udy4cIwq1ULRbEhAjigKYjAcKuwrbFuuKAsD1Ew5bFh2IpxZXDlGrEusWfw7TDlGrCpsSCxYHCg8OJxYE54oSiAxAzWsKtfcWgy51GEzrCg8Ksy5vEkFjFsWp7VjDLm8KxxaLFgTdMQ8SE4oCgLOKAlMWexbwIw5TigKACxILigqzEmOKAncWxTQF0w5TDjeKAoAZwf0HDmsOXAFtzxZ5yGcWx4oCYxJlIS1oEJsOX4oC6QVrDrcS+wqvEj23LmFo5I13DrjrFkHJpxZDFocWaZMOhRMWBCMOHf8KwQMKrSsKxxILigKDCtsOfXMW+F1bFsMWYw7ZSwqvEjeKAmBZJxIXigLoabcK1aQw9xb4cwpAxwqTCgWsqxLrEkDYgQ1/FvAltQw/Ds8O6xa7Fo3xOxbsibiVZxYNvOMOr4oKsw71rKsKtw4LigJ5LTsSCw5rFnhs6ZMS6LsSOV+KApsWjwq3igJ5CQMOnxYjEvQUNw4nCrRbDk2BDO8WkxaTDvcKxxbvDncWYRGgFLHoWw6c6SMS6G2HDq2sG4oCwxZHDtsWaJMOLxaXCmGHEmMWB4oKsxJnFiMOcFcWDFMKuwoHDvcSaaMW84oCYKHAMUsWaxIbigJjCiFwQwqsdxZnEucWbSmgYXsOXTMKndBzEvRTFh39Fwq1Kw7rFpMO0FyrDumbDhzRDwrTCg+KAoChTxa7igKAqw5figKZSxLrDvSZOew/igJ3EjcWDw6TCqcKBY+KAng5jw7PEj2bDvMSDXeKAnHfFo8WgPcO2HHnCuGDDrcOOUsWhxIPEjcKtTsSC4oCeYjzCoHvCrnEB4oCcbnwdTTHEhW4DxaTFsMWjE8SNbno6WmF2wqfFlMSCEAfFgkoaxJt3d0/CqMOpxaFKxZEbO1xUwrvFgsOBO2MNw41nxbk5XsKxDmZCw4fLmW7DhMK74oCwxZlww5PCphDDonB/xaN0wqzFu8SFRH/DtF9xw4LCrcWkxaAyGm7CqMWCxYPCsMO9ZsWxOcOtIMK2IRzFoMOBXsKrJgPEgkFEwrQcw4RmEl1qwqZ/JcudwpjEucK7fHwvZsSDwoMRxbrigJPFrsSRwrZgxZENUEsBAhQAFAAAAAgAZ8KpxI5aw5McxIPDvQcDAADFpAYAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHJ0Zi54bWxQSwUGAAAAAAEAAQA1AAAALAMAAAAA

[ZAŁĄCZNIK:0]

Remonty pokryć dachowych z papy
1. Budynek Warsztatu - dach betonowy kryty papą asfaltową o powierzchnia 692,40 m2 z miejscowymi niewielkimi spękaniami - Na  dachu należy wykonać całkowity demontaż istniejacego pokryci papowego, wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej na welonie z włókniny poliestrowej gr.minimum 5,2 mm i temperaturze spływu >100 C na podkładzie papy termozgrzewalnej wentylacyjne, wykonać obróbki z papy termozgrzewalnej kominów i ogniomurów. Na dachu należy zdemontować i ponownie zamontować instalację odgromową na podpórkach ruchomych z wykonaniem pomiiarów kontralnych po montazu.. Wysokość położenia dachu nad poziom terenu przyległego - od 4,8m  do 6,2 m
Wykonać  demontaz pasa nadrynnowego, wiatrownicy, rynny i rury spustowej, wykonanie nowego pasa nadrynnowego, wiatrownicy, rynny i rury spustowej
z blachy stalowej ocynkowanej, uzupełnienie pokrycia z papy nad pasem nadrynnowym, Wykonać obróbki z papy termozgrzewalnej kominów 
Zdemontować stare i wykonać nowe  obróbki przyścienne pod  papę na połączeniu muru nadbudówki z dachem dolnycm.

[EXPORT_PDF]
[encoded data, 28028 characters]

