[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=RODOS	8.0
cr=
opn=0	0	1	0	0	0	0	8											
prn=2	2	2	3	2	0	4
wbn=PLN	zł

[STRONA TYT]
na=Remont i renowacja elewacji na budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie na zadaniach Zadanie  :Renowacja i remont elewacji  na budynkach internatu z kotłownią i pionem żywienia wraz z pracami towarzyszącymi.
mi=miejscowość
dt=data
ni=Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 76-009 Bonin
nb=Budynek internatu z kotłownią i pionem żywienia ZSCKR w Boninie- Zadanie10Renowacja elewacji- roboty ogólnobudowlane
ab=76-009 Bonin dz. 22/111
br=Ogólnobudowlana
p3s=10Nr: 1/06/2025
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Dekarze gr.II
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=39.44

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Dekarze gr.III
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=70.37

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Elektromonter
jm=r-g	149
ce=0.00
il=15

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Izolarze gr.III
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=189.67

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=44.4

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robotnicy
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=1020.48

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=113.05

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnik
jm=r-g	149
ce=0.00
il=67.4

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Tynkarze gr.II
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=178.37

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0.00
il=616.05

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=ASOLIN WS
id=8912255	3
jm=dm3	066
ce=0.00
il=2643.95

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Cement portlandzki 25 z dodatkami
id=1701108-034	3
jm=t	034
ce=0.00
il=0.4

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III
id=2600619-060	3
jm=m3	060
ce=0.00
il=0.29

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Detergent
id=3721537	3
jm=dm3	066
ce=0.00
il=137.94

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Dodatek do zaprawy - suchy THERMOPAL-GP 11 - THERMOPAL-FS 33 (szpachla umożliwiająca dyfuzję)
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Drut stalowy miękki 3mm
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Dyble plastikowe z grzybkami
id=3321548	3
jm=szt	020
ce=0.00
il=416

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Farba gruntująca CT 16
id=3231051	3
jm=dm3	066
ce=0.00
il=60

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Farba silikonowa ATLAS ARKOL N
id=5860179	3
jm=dm3	066
ce=0.00
il=25

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW
id=1560112-050	2
jm=m2	050
ce=0.00
il=358.75

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Folia polietylenowa 0,2mm
id=7107570	3
jm=m2	050
ce=0.00
il=20

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330499-033	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=6.93

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Haki do muru
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe
id=8990412-020	3
jm=szt	020
ce=0.00
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Mieszanka sucha do tynków
id=3741959	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=1120

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Piasek do zapraw
id=1602006-060	3
jm=m3	060
ce=0.00
il=3.42

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Płyty pilśniowe porowate zwykłe
id=2650511-050	3
jm=m2	050
ce=0.00
il=4.71

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne długie
id=2601821-050	3
jm=m2	050
ce=0.00
il=0.04

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
id=2601822-050	3
jm=m2	050
ce=0.00
il=0.02

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Płyty pomostowe robocze
id=2601822-050	3
jm=m2	050
ce=0.00
il=1.41

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Płyty styropianowe  5cm
id=9496561	3
jm=m3	060
ce=0.00
il=10.55

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Preparat gruntujący CERESIT CT 17
id=2385003-066	2
jm=dm3	066
ce=0.00
il=20

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99
id=1412312-066	2
jm=dm3	066
ce=0.00
il=10

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego
id=3900630-050	3
jm=m2	050
ce=0.00
il=113.5

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Środek AQUAFIN-2K
id=1480536-033	2
jm=kg	033
ce=0.00
il=179.74

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Środek ASOPLAST-MZ
id=1480609-033	2
jm=kg	033
ce=0.00
il=266

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Środek dezynfekcyjny
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Środek grzybobójczy do mineralnych materiałów budowlanych
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Taśma ostrzegawcza biało-czerwona szerokości 8cm
id=9258651	3
jm=m	040
ce=0.00
il=336

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Tynk renowacyjny mineralny suchy THERMOPAL-SR22
id=9352343	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=840

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Tynk silikatowy dla wyprawiania ścian ADICOR-SK
id=7253812	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=840

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
id=1720202-034	3
jm=t	034
ce=0.00
il=0.42

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Woda
id=3930001-060	3
jm=m3	060
ce=0.00
il=1.18

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka
id=2350009-033	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=400

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Zaprawa cementowa
id=2380808-060	3
jm=m3	060
ce=0.00
il=2.6

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka
id=1554105-033	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=1705

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Zaprawa sucha THERMOPAL-GP11
id=2380438-033	2
jm=kg	033
ce=0.00
il=630

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Zaprawa szpachlowa ATLAS REKORD
id=2380413-033	2
jm=kg	033
ce=0.00
il=787

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Zaprawa wyrównująca ATLAS
id=5202414	3
jm=kg	033
ce=0.00
il=840

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Zaślepki z tworzywa sztucznego
id=8927442	3
jm=szt	020
ce=0.00
il=4

[RMS ZEST 76]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
jm=%
ce=0
il=0.00

[RMS ZEST 77]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
jm=%
ce=0
il=0.00

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Betoniarka 150dm3
id=43211	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=6

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=Ciągnik kołowy z przyczepą do 5t
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Ciągnik kołowy z przyczepą ponad 5t
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową do 5t
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową ponad 5t
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Myjka ciśnieniowa
id=9753433	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=183.92

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Opryskiwacz
id=4423032	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=48.28

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12m
id=9223907	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=500

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=Rusztowanie ramowe
id=1689337	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.52

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=Rusztowanie rurowe zewnętrzne
id=9810876	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=15.6

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=3

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 12t
id=39813	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.97

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 15-20t
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.23

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   5t
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=0.18

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10t
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Samochód towarowo-osobowy
jm=m-g	148
ce=0.00
il=5.53

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Wyciąg
id=34413	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=20

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=Wyciąg towarowo-osobowy 1,0t
jm=m-g	148
ce=0.00
il=3

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny
id=35111	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=15.9

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0,15t
id=1671857	3
jm=m-g	148
ce=0.00
il=2.08

[ELEMENT 1]
id=1
na=Roboty zabezpieczające , mycie, dezynfekcja, odgrzybianie, impregnacja ścian budynku
nu=1.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=4
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0925-01				
na=Osłony okien folią polietylenową
jm=m2	050
ob=935.944000
nu=1
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=302.76	1	1.45*2.40* 87	O1 -145x240 - 87 szt
wo=73.588	1	1.45*1.75*29	O2 - 145X175 - 29 szt
wo=164.43	1	1.45*1.80*63	O3 - 145X180- 63 szt
wo=20.88	1	1.45*0.90*16	O4 - 145x90 - 16 szt
wo=18.4	1	2.30*1.60*5	O5 - 230x160 - 5szt
wo=4.32	1	1.20*0.90*4	O6 -120x90 - 4 szt
wo=15.225	1	1.45*1.50*7	O7 - 145x150 - 7 szt
wo=1.16	1	1.45*0.80*1	O8 - 145x80 - 1 szt
wo=26.898	1	1.45*2.65*7	O9 - 145x265 - 7szt
wo=8.7	1	1.45*1.20*5	O10 - 145x120 - 5 szt
wo=2.465	1	1.45*1.70*1	O11 - 145x170 - 1 szt
wo=7.2	1	1.20*2.00*3	O12 -120x200 - 3 szt
wo=2.102	1	1.45*1.45*1	O13 - 145x145 - 1szt
wo=5.655	1	1.45*0.65*6	O14 - 145x65 - 6 szt
wo=0.68	1	0.80*0.85*1	O15 -80x85 - 1 szt
wo=1.14	1	1.20*0.95*1	O16 - 120x95 - 1 szt
wo=0.78	1	1.20*0.65*1	O17 - 120x65 - 1 szt
wo=3.48	1	1.45*2.40*1	018 - 145x240 - 1szt
wo=37.482	1	1.45*2.35*11	O19- 145x235 - 11 szt
wo=0.36	1	0.60*0.60*1	O20 - 60x60- 1 szt
wo=6.3	1	2.10*1.00*3	O21 - 210x100 - 3 szt
wo=13.23	1	2.10*2.10*3	O22 - 210x210 - 3 szt
wo=0.64	1	0.80*0.80*1	O23- 80x80 - 1 szt
wo=0.72	1	0.80*0.90*1	O24 80x90 - 1szt
wo=3.412	1	0.35*0.75*13	O25 35x75 - 14 szt
wo=8.84	1	0.85*0.80*13	O26 85x80 - 9 szt
wo=2.97	1	2.20*1.35*1	D1 220x135 - 1szt
wo=3.075	1	2.05*1.50 *1	D2 205x150 - 1 szt
wo=2.05	1	2.05*1.00*1	D3 205x100 - 1szt
wo=3.69	1	2.05*0.90*2	D4 205x90 -2szt
wo=1.64	1	2.05*0.80*1	D5 205x80 - 1 szt
wo=3.752	1	2.05*1.83*1	D6 205x183 -1 szt
wo=3.52	1	2.20*1.60*1	D7 220x160 -1 szt
wo=180	1	200*0.90*1	D8 200x90 - 1 szt
wo=2.25	1	2.25*1.00*1	D9 2,25x100 - 1 szt
wo=2.15	1	2.15*1.00*1	D10 2,15x100 - 1 szt

[RMS 10]
nz=0.21	0	0.2101
np=1
wa=0.00

[RMS 6]
nz=0	0	0.0026
np=1
wa=0.00

[RMS 16]
nz=0	0	0.00033
np=1
wa=0.00

[RMS 23]
nz=0.38	0	0.3833
np=1
wa=0.00

[RMS 25]
nz=0.01	0	0.0072
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 75]
nz=0.01	0	0.0135
np=1
wa=0.00

-[RMS 72]
nz=0	0	0.0005
np=1
wa=0.00
stn=-1

[POZYCJA]
id=5
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0925-02				
na=Osłony stolatki drzwiowej zewnętrznej, bramitp, płytami pilśniowymi
jm=m2	050
ob=26.897000
nu=2
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.97	1	2.20*1.35*1	D1 220x135 - 1szt
wo=3.075	1	2.05*1.50 *1	D2 205x150 - 1 szt
wo=2.05	1	2.05*1.00*1	D3 205x100 - 1szt
wo=3.69	1	2.05*0.90*2	D4 205x90 -2szt
wo=1.64	1	2.05*0.80*1	D5 205x80 - 1 szt
wo=3.752	1	2.05*1.83*1	D6 205x183 -1 szt
wo=3.52	1	2.20*1.60*1	D7 220x160 -1 szt
wo=1.8	1	2.00*0.90*1	D8 200x90 - 1 szt
wo=2.25	1	2.25*1.00*1	D9 2,25x100 - 1 szt
wo=2.15	1	2.15*1.00*1	D10 2,15x100 - 1 szt

[RMS 10]
nz=0.19	0	0.1873
np=1
wa=0.00

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.0324
np=1
wa=0.00

[RMS 16]
nz=0	0	0.00033
np=1
wa=0.00

[RMS 31]
nz=0.18	0	0.175
np=1
wa=0.00

[RMS 25]
nz=0.01	0	0.0072
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 75]
nz=0.03	0	0.029
np=1
wa=0.00

-[RMS 72]
nz=0	0	0.0008
np=1
wa=0.00
stn=-1

[POZYCJA]
id=23
na=Ogrodzenie  taśmą ostrzegawczą terenu na czas remontu w dwóch rzędach
jm=m	040
ob=320
nu=3
cj=0.00
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	100+100+60+60

[RMS 8]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0.00

[RMS 43]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=24
pd=wyd.I 2010	KNR	9-21 0106-02				
na=Czyszczenie i mycie ciśnieniowe elewacji wodą zimną z środkiem myjącym  do czyszczenia elewacji WE-  BER PC241
jm=m2	050
ob=2196.535000
nu=4
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=985.208	1	14.60*67.48	Elewacja południowa część wysoka
wo=0	1	0	minus okna O1 -85 szt
wo=112.28	1	5.60*20.05	Elewacja południowa niska
wo=0	1	0	minu okna O2 -2 szt,O14-2szt,O13-1szt,O43 szt,O3-1szt,O9-3szt,O10-3szt,O4-1szt,O11-1szt
wo=164.82	1	4.1*(30+10.20)	Elewacja północna częśc niska
wo=0	1	0	- okna O18-1 szt , O2-13szt
wo=26.65	1	((3.5+3.0)/2)*8.20	kotłownia
wo=0	1	0	- O4 1 szt , O20-1szt
wo=26.65	1	8.2*(3.5+3.0)/2	Kotłownia Elewpołudniowa
wo=0	1	0	- O22- 3szt
wo=151.344	1	4.8*31.53	Elewacja Południowa niska
wo=0	1	0	O25-6szt, oO19-4szt, O2-6szt, O23-1szt
wo=37.8	1	3.0*12.60	El;ewacja zachodnia niska
wo=0	1	0	minus okna - O14-1szt, O21 -3szt
wo=38.022	1	3.35*11.35
wo=0	1	0	minus okna O18-1szt, O14-2szt, O3- 3 szt, O26 - 5szt
wo=87.975	1	6.90*12.75	Elewacja niska zachodnia
wo=0	1	0	minus O1-1szt, O16-1szt, O4-4szt, O13-1szt, O14-1szt
wo=110.929	1	9.10*12.19	Wysoka
wo=0	1	0	- O7-3szt
wo=0	1	0	Elewacja wschodnia
wo=177.974	1	14.6*12.19	wyska
wo=0	1	0	O7-4szt,O4-5szt
wo=56.4	1	4.80*11.75	Łącznik
wo=0	1	0	O12-3szt, O17-1szt, Dw , O26 - 4szt
wo=55.704	1	(4.80+4.0)/2*12.66	Kotłownia
wo=0	1	0	O8-1szt, O4-2szt,O24-1szt
wo=0	1	0	Elewacja Północna
wo=988.582	1	14.65*67.48	część wysoka
wo=0	1	0	mins O2-15szt, O3-54 szt, O4 10 szt, O6-4szt, O5-5szt
wo=36.888	1	11.35*(3.0+3.5)/2	Kotłownia
wo=102.15	1	5.6*13.64+9.91*(2.7+2.5)/2	Niska część
wo=-962.841	1	-(935.944+26.897)	minus O9-4szt, O10-3szt,O4-5szt, O1-1szt
wo=0	1	0	Razem okna i drzwi minus

[RMS 7]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0.00

[RMS 17]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0.00

[RMS 77]
nz=	0	3
np=1
op=R
wa=0.00

[RMS 60]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=25
pd=wyd.I 2010	KNR	9-21 0303-03				
na=Dezynfekcja poprzez mycie, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych powyżej 10m2
jm=m2	050
ob=2196.535000
nu=5
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0.00

[RMS 41]
nz=0	0	*
np=1
wa=0.00

[RMS 77]
nz=	0	5
np=1
op=R
wa=0.00

[POZYCJA]
id=26
pd=wyd.I 2010	KNR	9-21 0401-01				
na=Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku, ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin kamiennych o powierzchni do 25m2
jm=m2	050
ob=2196.535000
nu=6
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0.00

[RMS 42]
nz=0	0	*
np=1
wa=0.00

[RMS 77]
nz=	0	5
np=1
op=R
wa=0.00

[RMS 61]
nz=0.02	0	0.021
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=27
pd=wyd.I 2000	KNR	0-26 0639-04				
na=Wykonanie dwukrotnej impregnacji tynków elewacji metodą natryskową impregnatem hydrofobowym
jm=m2	050
ob=2196.535000
nu=7
cj=0.00

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.0825
np=1
wa=0.00

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.007
np=1
wa=0.00

[RMS 11]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	2
np=1
op=M
wa=0.00

[POZYCJA]
id=83
na=Podnośnik koszowy do wykonania renowacji elewacji
jm=kpl	090
ob=1
nu=8
cj=0.00

[RMS 62]
nz=500	0	500
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 1]
id=2
na=Roboty zabezpieczające , mycie, dezynfekcja, odgrzybianie, impregnacja cokołów
nu=2.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=33
pd=wyd.I 2010	KNR	9-21 0106-02				
na=Czyszczenie i mycie ciśnieniowe elewacji wodą zimną z środkiem myjącym  do czyszczenia elewacji WE-  BER PC241
jm=m2	050
ob=102.549000
nu=9
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=102.549	1	0.30*(52.47+12.66+31.53+11.35+66.06+12.14+67.48+20.05+12.75+20.03+13.64+9.01+12.66)

[RMS 7]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0.00

[RMS 17]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0.00

[RMS 77]
nz=	0	3
np=1
op=R
wa=0.00

[RMS 60]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=34
pd=wyd.I 2010	KNR	9-21 0303-03				
na=Dezynfekcja poprzez mycie, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych powyżej 10m2
jm=m2	050
ob=102.549000
nu=10
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0.00

[RMS 41]
nz=0	0	*
np=1
wa=0.00

[RMS 77]
nz=	0	5
np=1
op=R
wa=0.00

[POZYCJA]
id=35
pd=wyd.I 2010	KNR	9-21 0401-01				
na=Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku, ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin kamiennych o powierzchni do 25m2
jm=m2	050
ob=102.549000
nu=11
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0.00

[RMS 42]
nz=0	0	*
np=1
wa=0.00

[RMS 77]
nz=	0	5
np=1
op=R
wa=0.00

[RMS 61]
nz=0.02	0	0.021
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=36
pd=wyd.I 2000	KNR	0-26 0639-04				
na=Wykonanie dwukrotnej impregnacji tynków elewacji metodą natryskową
jm=m2	050
ob=102.549000
nu=12
cj=0.00

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.0825
np=1
wa=0.00

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.007
np=1
wa=0.00

[RMS 11]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	2
np=1
op=M
wa=0.00

[ELEMENT 1]
id=11
na=Demontaż elementów zlamontoanych na elewacji
nu=3.
wa=0.00

[ELEMENT 2]
id=37
na=Demontaż elementów na elewacji
nu=3.1.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=12
na=Demontaż nr policyjnych , nr budynku, tablic informacyjnych
jm=kpl	090
ob=24
nu=13
cj=0.00
prn=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=	Doliczony wsp. glob.	1.5		

[RMS 8]
nz=2.08	0	2.083300
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 2]
id=38
na=Demontaż  lamp, kamer, itp
nu=3.2.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=15
na=Demontaż lamp elewacyjnych, kamer
jm=kpl	090
ob=1
nu=14
cj=0.00

[RMS 3]
nz=15	0	15
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 2]
id=40
na=Demontaż daszków
nu=3.3.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=16
na=Demontaż daszków nad wejściami
jm=kpl	090
ob=4
nu=15
op=1					
cj=0.00

[ELEMENT 2]
id=59
na=Zabezpieczenie urządzeń zlokalizowanych na elewacji , kratek wentylacyjnych czerpni powietrza itp
nu=3.4.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=60
na=Zabezpieczenie elementów klimatyzatorów na scianach budynku - urządzenia  jednostki zewnętrzne , kratrk czerpni wentylaczyjnej itp
jm=kpl	090
ob=10
nu=16
cj=0.00

[RMS 8]
nz=0.14	0	0.140000
np=1
wa=0.00

[RMS 24]
nz=2	0	2.0
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 2]
id=39
na=Wywóż  materiałów z rozbiórki  i demontażu
nu=3.5.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=41
pd=wyd.II 2007	KNR	AT-06 0101-02				
na=Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych na samochody lub przyczepy skrzyniowe - ładunek kategorii II
jm=t	034
ob=0.500000
nu=17
cj=0.00

[RMS 6]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0.00

[RMS 69]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0.00

-[RMS 70]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 58]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 59]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0.00
stn=-1

[POZYCJA]
id=42
pd=wyd.II 2007	KNR	AT-06 0108-02				
na=Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
jm=kurs
ob=1
nu=18
cj=0.00

[RMS 66]
nz=0.09	0	0.094
np=1
wa=0.00

-[RMS 67]
nz=0.12	0	0.123
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 56]
nz=0.2	0	0.203
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 57]
nz=0.22	0	0.225
np=1
wa=0.00
stn=-1

[POZYCJA]
id=43
pd=wyd.II 2007	KNR	AT-06 0108-05				
na=Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu
jm=kurs
ob=1
nu=19
cj=0.00

[RMS 66]
nz=0.05	0	0.049
np=1
wa=0.00

-[RMS 67]
nz=0.05	0	0.049
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 56]
nz=0.12	0	0.123
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 57]
nz=0.14	0	0.136
np=1
wa=0.00
stn=-1

[ELEMENT 1]
id=45
na=Demontaż istnioejącej elewacji wraz z warstwami izolacji termicznej
nu=4.
wa=0.00

[ELEMENT 2]
id=51
na=Demontaże elementów elewacji
nu=4.1.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=46
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2601-01			1	
na=ANALOGIA Demontaż elewacji wykonanej metodą lekką- mokrą z izolacją zstyropianu lub wełny  ze ścian w tym ościeży, Skucie zaprawy klejowej ze ścian i ościeży
jm=m2	050
ob=89
nu=20
cj=0.00

[RMS 2]
nz=0.79	0	0.7907
np=1
wa=0.00

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.4431
np=1
wa=0.00

[RMS 10]
nz=0.3	0	0.3037
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3037
np=1
wa=0.00

[RMS 6]
nz=0.17	0	0.169
np=1
wa=0.00

[RMS 75]
nz=0.03	0	0.0279
np=1
wa=0.00

[RMS 71]
nz=0.02	0	0.0208
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=47
na=Utylizacja wełny mineralnej.Opłata za utylizavję wełny
jm=m3	060
ob=8.900000
nu=21
op=1					
cj=0.00

[POZYCJA]
id=48
na=Utylizacja styropianu. Opłata utylizacyjna za utylizację styropianu
jm=m3	060
ob=8.900000
nu=22
op=1					
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=8.9	1	89.0*0.10

[ELEMENT 2]
id=52
na=Wywóz materiałow z rozbiórki i demontażu
nu=4.2.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=49
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1107-01			1	
na=Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
jm=t	034
ob=0.111000
nu=23
cj=0.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.111	1	8.9*12.5/1000	12,50 kg/m3

[RMS 6]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0.00

[RMS 68]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=50
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1107-04			1	
na=Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
jm=t	034
ob=0.111000
nu=24
cj=0.00
krn=2

[RMS 68]
nz=0.04	0	0.036
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 1]
id=66
na=Montaż elementów poprzednio zdemontowanych
nu=5.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=53
na=Montaż  nr policyjnego, nr budynku . tablic informacyjnych uprzednio zdemontowanych
jm=kpl	090
ob=6
nu=25
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0.00

-[POZYCJA]
id=54
na=Montaż lamp elewacyjnych, budek lęgowych poprzednio zdemontowanych poprzednio zdemontowanych
jm=kpl	090
ob=6
cj=0.00
stn=-1

-[RMS 3]
nz=2	0	2
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=74
pd=wyd.I 2001	KNR	AT-05 1663-01				
na=Daszki  nad wejściami montaż poprzednio zdemontowanych
jm=kpl	090
ob=4
nu=26
cj=0.00
prn=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=	Doliczony wsp. glob.	3.5		

[RMS 5]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0.00

[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0.00

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0.00

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 63]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 1]
id=67
na=Przygotowanie powierzchni ścian miejscowe do naprawienia elewacji metodą leką-mokrą i wykonanie elewacji metodą lekką-mokrtą w kolorystyce zgodnej z istniejącą ścian w miejscach reperacji
nu=6.
wa=0.00

[ELEMENT 2]
id=68
na=Przygotowanie  powierzchni ścian do wykonania  elewacji
nu=6.1.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=55
pd=wyd.I 2000	KNR	0-17 2608-01				
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
jm=m2	050
ob=100
nu=27
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.27	0	0.272
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=56
pd=wyd.I 2000	KNR	0-17 2608-05				
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
jm=m2	050
ob=100
nu=28
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0.00

[RMS 35]
nz=0	0	0.00025
np=1
wa=0.00

[RMS 50]
nz=0.02	0	0.025
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=81
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0816-01			2	
na=Uzupełnienie , przeszpachlowanie elementów tynkowych Wykonanie tynków zewnętrznych s na ścianach płaskich
jm=m2	050
ob=100
nu=29
cj=0.00

[RMS 10]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0.00

[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0.00

[RMS 13]
nz=0	0	0.004
np=1
wa=0.00

[RMS 46]
nz=0	0	0.0042
np=1
wa=0.00

[RMS 30]
nz=0.03	0	0.0342
np=1
wa=0.00

[RMS 47]
nz=0.01	0	0.0088
np=1
wa=0.00

[RMS 29]
nz=11.2	0	11.2
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	4.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0.00

[RMS 55]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0.00

[ELEMENT 2]
id=69
na=Wykonanie elewacji metodą lekką-mokrą na reperowanych ścianach
nu=6.2.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=57
pd=wyd.I 2000	KNR	0-17 2609-01				
na=Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych Mocowanie kołkami  6-8 szt/m2 ( w strfach brzeowych 8 szt/m2)
jm=m2	050
ob=100
nu=30
cj=0.00

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.615
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.62	0	0.615
np=1
wa=0.00

[RMS 7]
nz=0.1	0	0.099
np=1
wa=0.00

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.0525
np=1
wa=0.00

[RMS 50]
nz=6	0	6
np=1
wa=0.00

[RMS 74]
nz=0.01	0	0.0135
np=1
wa=0.00

[RMS 71]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=58
pd=wyd.I 2000	KNR	0-17 2610-02			1	
na=Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
jm=m2	050
ob=100
nu=31
cj=0.00

[RMS 10]
nz=1.51	0	1.5076
np=1
wa=0.00

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.8984
np=1
wa=0.00

[RMS 7]
nz=0.82	0	0.8164
np=1
wa=0.00

[RMS 37]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0.00

[RMS 36]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0.00

[RMS 50]
nz=11.02	0	11.025
np=1
wa=0.00

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05275
np=1
wa=0.00

[RMS 20]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0.00

[RMS 38]
nz=1.14	0	1.135
np=1
wa=0.00

[RMS 21]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0.00

[RMS 48]
nz=4	0	4
np=1
wa=0.00

[RMS 74]
nz=0.01	0	0.0073
np=1
wa=0.00

[RMS 71]
nz=0.03	0	0.0264
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=70
pd=wyd.I 2000	KNR	0-17 0927-01				
na=Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16
jm=m2	050
ob=100
nu=32
cj=0.00

[RMS 10]
nz=0.08	0	0.0808
np=1
wa=0.00

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.0242
np=1
wa=0.00

[RMS 21]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0.00

[RMS 71]
nz=0	0	0.0004
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=71
pd=wyd.I 2009	KNR	K-33 0201-02				
na=Wyrównanie podłoża pod malowanie w technologii ATLAS przy średniej głębokości ubytków do 5mm cokoły
jm=m2	050
ob=100
nu=33
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.46	0	0.464
np=1
wa=0.00

[RMS 53]
nz=8.4	0	8.4
np=1
wa=0.00

[RMS 52]
nz=7.87	0	7.87
np=1
wa=0.00

[RMS 47]
nz=0	0	0.003
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 65]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0.00

[RMS 72]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=72
pd=wyd.I 2009	KNR	K-33 0204-02			1	
na=Malowanie dwukrotne elewacji z tynków gładkich farbą silikonową  - cokoły
jm=m2	050
ob=100
nu=34
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.16	0	0.164
np=1
wa=0.00

[RMS 22]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 65]
nz=0	0	0.00002
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=77
pd= 2000	KNNR-W	3 1207-01				
na=Warstwa wyrównująca nierówne podłoże cementowe o grubości 1,5mm
jm=m2	050
ob=100
nu=35
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0.00

[RMS 44]
nz=8.4	0	8.4
np=1
wa=0.00

[RMS 51]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0.00

-[RMS 18]
nz=4	0	4
np=1
wa=0.00
stn=-1

[RMS 76]
nz=	0	2
np=1
op=M
wa=0.00

[POZYCJA]
id=78
pd= 2000	KNNR-W	3 1207-02				
na=Narzut na suche podłoże warstwy zaprawy cementowej z dodatkiem środka
jm=m2	050
ob=100
nu=36
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0.00

[RMS 49]
nz=0.03	0	0.026
np=1
wa=0.00

[RMS 40]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	2
np=1
op=M
wa=0.00

[POZYCJA]
id=79
pd= 2000	KNNR-W	3 1207-03				
na=Ułożenie tynku silikatowego od strony wewnętrznej i zewnętrznej
jm=m2	050
ob=100
nu=37
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0.00

[RMS 45]
nz=8.4	0	8.4
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	2
np=1
op=M
wa=0.00

[POZYCJA]
id=80
pd= 2000	KNNR-W	3 1207-04				
na=Uszczelnienie ściany przy wykraplaniu wody na powierzchni
jm=m2	050
ob=38
nu=38
cj=0.00

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0.00

[RMS 39]
nz=4.73	0	4.73
np=1
wa=0.00

[RMS 76]
nz=	0	2
np=1
op=M
wa=0.00

[ELEMENT 1]
id=17
na=Rusztowania
nu=7.
wa=0.00

[POZYCJA]
id=18
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1604-01				
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
jm=m2	050
ob=100
nu=39
cj=0.00

[RMS 5]
nz=0.38	0	0.3782
np=1
wa=0.00

[RMS 6]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0.00

[RMS 34]
nz=0.01	0	0.0141
np=1
wa=0.00

[RMS 32]
nz=0	0	0.0004
np=1
wa=0.00

[RMS 33]
nz=0	0	0.0002
np=1
wa=0.00

-[RMS 12]
nz=0	0	0.00003
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 14]
nz=0	0	0.00018
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 15]
nz=0	0	0.00002
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 26]
nz=0.01	0	0.012
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 19]
nz=0.01	0	0.009
np=1
wa=0.00
stn=-1

-[RMS 28]
nz=0.01	0	0.007
np=1
wa=0.00
stn=-1

[RMS 76]
nz=	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.00

[RMS 64]
nz=0.16	0	0.156
np=1
wa=0.00

[POZYCJA]
id=29
na=Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne
jm=kpl	090
ob=1
nu=40
op=1					
cj=0.00

[RMS -1]
nz=	0	
np=0
wa=0.00

